1. 에러를 자신이 찾아 수정할 수 있는 코드는?

PC정비사 1급 필기 기출문제	시행일 : 2009년 4월 5일

가. 패리티 코드(Parity Code)

나. 해밍 코드(Hamming Code)

다. 그레이 코드(Gray Code)

라. BCD코드(Binary Coded Decimal)

2. Windows XP에서 시스템에 설치된 하드웨어 구성과 소프트웨어 설정에 관한 각종 정보를 담고 있는 일종의 데이터베이스는?

가. Driver	나. Register

다. Registry	라. Access

3. Windows XP에서 사용하는 단축키 기능에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

가. Ctrl + X : 잘라내기

나. Alt + F4 : 프로그램 종료

다. Ctrl + A : 시작메뉴 호출

라. Alt + Enter : 등록정보 보기

4. 휴지통에 대한 설명 중 올바른 것은? (단, Windows 기본 제공 이외의 프로그램은 설치되어 있지 않음)

가. 휴지통 비우기를 실행한 후에도 파일을 다시 복구할 수 있는 기능이 휴지통의 파일메뉴에 있다.

나. 파일을 휴지통에 보관하지 않고 바로 지울 수 있는 단축키가 있다.

다. 플로피디스크에 있는 파일이나 네트워크상의 파일도 삭제되면 자동으로 휴지통에 보관되어진다.

라. 휴지통에 보관 중인 파일은 복원을 따로 하지 않아도 바로 사용이 가능하다.

5. Windows XP에서 사용할 수 없는 파일 시스템은?

가. NTFS	나. FAT16

다. EXT2	라. CDFS

6. Windows XP의 제어판 관리 도구에 있는 도구 중에서 로컬 컴퓨터는 물론 원격 컴퓨터에 연결하여 컴퓨터의 각종 설정을 변경하거나 정보를 찾아볼 수 있는 도구는?

가. 로컬 보안 정책	나. 서비스

다. 컴퓨터 관리	라. 이벤트 뷰어

7. Windows XP의 제어판에 있는 기능 중 문자 반복 시간과 커서 깜박임 속도 등을 지정할 수 있는 것은?

가. 마우스 등록 정보	나. 화면 배색

다. 키보드 등록 정보	라. 디스플레이 등록 정보

8. Windows XP에서 Windows에 발생할 수 있는 장애를 빠르게 극복하기 위하여 미리 준비해 둔 이전의 시스템 상태로 되돌리는 기능은?

가. 시스템 복원	나. 조각모음

다. 하드디스크 정리	라. 시스템 장애

9. FAT를 NTFS로 변환하기 위한 올바른 명령어는?

가. CONVERT C: /FS:FAT32

나. CONVERT C: /FS:NTFS

다. CONVERT /FS:NTFS C:

라. CONVERT /FS:FAT32 C:

10. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

- Windows 시스템의 하드웨어, 소프트웨어 및 네트워크  구성 요소를 관리한다.

- 이것은 관리 기능을 수행하지 않지만 그러한 기능을  수행하는 도구들을 관리한다.

- 이것에 추가할 수 있는 도구의 기본 유형을 스냅인이라고 하는데 추가할 수 있는 다른 항목에는 ActiveX 컨트롤, 웹 페이지에 대한 링크, 폴더, 작업 창 보기, 작업 등이 포함된다.

가. 시스템 도구

나. Microsoft Management Console

다. 제어판

라. 보조프로그램

11. Windows XP에서 기본적으로 제공하는 프로그램들이다. 잘못 연결된 것은?

가. 인덱싱 서비스 - ciadv.msc

나. 장치관리자 - dfrg.msc

다. 시스템 모니터 - perfmon.msc

라. 공유폴더 - fsmgmt.msc

12. Windows XP의 프로그램 추가/제거에는 4가지의 탭이 있다. 4가지 구성 탭에 해당하지 않는 것은?

가. 프로그램 변경/제거

나. 새 프로그램 추가

다. Windows 구성요소 추가/제거

라. 하드웨어 프로필

13. 레지스트리를 편집할 때의 주의 사항으로 잘못된 것은?

가. 편집하기 전에 레지스트리를 백업한다.

나. 필요 없는 키를 삭제하기 전에 삭제할 키를 저장한다.

다. 레지스트리를 편집할 때 레지스트리 편집기에서 내용을 수정하면 바뀐 내용이 곧바로 저장된다는 것을 주의 한다.

라. 새로운 레지스트리 키 생성 시, 키의 이름은 대소문자를 구분하므로 반드시 주의하여 입력해야 한다.

14. Windows XP의 인터넷 정보 서비스(IIS)에 기본적으로 설정되는 HTTP 오류 코드와 의미가 잘못 연결되어 있는 것은?

가. 400 : Bad request, 클라이언트의 잘못된 요청으로 처리할 수 없음

나. 401 : Unauthorized, 클라이언트의 인증 실패

다. 403 : Forbidden, 접근이 거부된 문서를 요청함

라. 404 : Request-URI too long, URL이 너무 김

15. 운영체제가 처리해야 할 긴급 상황 또는 돌발 상황을 통지하는 방법은?

가. 시그널	나. 인터럽트

다. 세마포어	라. 가상 메모리

16. VGA에서 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 역할을 하는 것으로 이것에 의해서 변환된 전압을 컬러 모니터의 전자총에 보내 실제 화면에 VGA에서 보낸 색상이 표시되도록 하는 역할을 하는 것은?

가. RAM	나. BIOS

다. RAMDAC	라. ROM

17. AGP 8X에 대한 특징들 중에서 올바르지 않은 것은?

가. AGP 4X에 비해 2배 넓은 2.1GB/sec의 대역폭을 제공한다.

나. 66MHz의 CLK 신호 1주기에 8번의 데이터를 전송하는 ODR(Octa Data Rate) 기법을 사용하여 메모리 주소와 데이터를 전송한다.

다. 신호 전압이 낮아짐으로 인해 버스의 데이터 전송에 소비되는 전력량이 줄어들게 된다.

라. High Priority Transaction과 Long Type Transaction 기능이 추가되었다.

18. 아래에서 설명하는 키보드의 접점방식은?

- 현재 가장 많이 사용되고 있는 유형이다.

- 가장 아래에는 PCB 혹은 커버가 위치한다.

- PCB 위에 하부회로막이 있다.

- 하부회로막과의 쇼트를 막는 절연막을 거쳐서 상부회로막이 위치한다.

-마지막으로 상부회로막 위에 탄성체인 러버돔이 존재한다.

가. 순수 기계식 스위치 타입(Pure Mechanical Switch Type)

나. 폼 엘레멘트 타입(Form Element Type)

다. 멤브레인 스위치 타입(Membrane Switch Type)

라. 캐패시터 스위치 타입(Capacitive Switch Type)

19. 갑작스런 정전에도 컴퓨터에 전원을 계속 공급해 줄 수 있는 장치는?

가. Power Saver	나. IPS

다. UPS	라. Power Supply

20. AWARD BIOS의 Chipset Features Setup의 Parallel Port Mode에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. ECP : 양방향 병렬 통신을 지원한다.

나. EPP : 단방향 병렬 통신을 지원한다.

다. SPP : 표준 모드로서 ECP나 EPP 모드를 지원하지 않는 구형 프린터에서 주로 사용한다.

라. ECP/EPP : 센트로닉스를 포함하여 현행 신호 전송방법들의 지원을 위한 IEEE 1284 표준의 일부이다.

21. CPU의 성능을 판단하는 기준으로 적절치 않은 것은?

가. 시스템 버스 클록과 L2 캐시 용량

나. L2 캐시와 CPU간 처리 속도

다. 시스템 복구 여부

라. 제조 공정

22. 키보드 내의 박막들 사이에서, 키를 누르는 물리적인 힘에 의해 접점이 붙어 도전이 되면, 어떤 키에 대응되는 접점에서 도전이 되었는지를 확인하는 역할을 하는 것은?

가. Buffer	나. 로직 보드

다. Membrane	라. Bus

23. 운영체제에 아무런 이상이 없이 빠른 속도로 그래픽 카드를 제어할 수 있는 표준 규격이 아닌 것은?

가. DirectX	나. Open GL

다. DCI	라. DMA

24. 비디오 카드를 구성하는 요소가 아닌 것은?

가. 커넥터	나. 비디오 램

다. DAC	라. LCD

25. 동영상 기술인 MPEG(Moving Picture Experts Group)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. MPEG는 1998년 ISO 및 IEC 산하에서 멀티미디어 표준의 개발을 목적으로 설립된 동화상 전문가 그룹이다.

나. ITU 산하의 VCEG와 함께 H.264/AVC 표준을 공동 제정하고있다.

다. MPEG는 손실 압축 방법을 사용하며 JPEG의 압축 기술인 영상의 중복성을 제거하는 방법을 사용한다.

라. MPEG-4는 MPEG-3을 더욱 개선시킨 기술로 전화선을 이용한 화상회의 시스템과 동영상 데이터 전송 목적으로 사용된다.

26. 개인컴퓨터에 다중의 주변장치를 쉽게 통합시키고자 개발된 Bus 방식으로 각 주변 장치간의 직접적인 연결이나 허브를 통한 연결 하에서 작동하는 Bus 방식은?

가. PCI	나. USB

다. ISA	라. EISA

27. 컴퓨터의 성능을 결정하는 것은 CPU지만, 메인보드도 다른 장치들간의 데이터 흐름을 제어하는 칩셋에 따라 성능이 결정된다. 그렇다면, 이 메인보드 칩셋을 제어하는 소프트웨어는?

가. BIOS	나. CMOS 셋업 프로그램

다. 운영체제	라. Cache

28. 특정 해상도나 작업 도중에 모니터 화면에 얼룩이 지고 물결 모양의 나선이 나타나는 현상은?

가. 모아레	나. 핀쿠션

다. 버닝	라. 방자

29. 사운드 카드 소리를 내는 방식에 따라 분류할 때 이에 해당되지 않는 방식은?

가. FM 방식	나. PCM 방식/MIDI

다. full duplex 방식	라. wavetable 방식

30. 미국의 애플 컴퓨터가 제창한 시리얼 인터페이스 규격으로PC 주변장치와의 인터페이스 중 고속을 요하는 HDTV, 디지털 캠코더 영상장비 등을 연결하는데 사용하는 인터페이스는?

가. EIDE	나. IEEE 1394

다. SCSI	라. USB

31. ASCII 부호는 몇 비트로 구성되어 있는가?

가. 6비트	나. 7비트

다. 8비트	라. 9비트

32. 10진수 10를 2진수로 표현하기 위하여 필요한 Bit 수는?

가. 1 Bit	나. 2 Bit

다. 3 Bit	라. 4 Bit

33. 중앙처리장치(CPU) 내에서 계산의 중간 결과를 저장하는 레지스터는?

가. 프로그램 카운터	나. 스택 포인터

다. 어큐뮬레이터	라. 인덱스레지스터

34. 두개의 입력 모두 0(low)이 입력될 때만 출력이 1(high)이 되는 논리회로는?

가. NAND	나. NOR

다. AND	라. OR

35. 몇 개의 데이터 입력을 받아들여 하나를 선택하여 단일 출력 선으로 연결하는 조합회로는?

가. 멀티플렉서	나. 레지스터

다. D/A 변환기	라. 카운터

36. 그래픽카드는 모니터에 나타낼 신호를 출력해주는 장치이다. 그래픽카드 선택시 유의 사항으로 잘못된 것은?

가. 파워 서플라이용 그래픽 카드 소모 전력량을 충분히 고려한다.

나. 메인보드에서 지원하는 슬롯 규격을 확인하여 올바른 것을 선택한다.

다. 처리속도가 빠른 것을 선택한다.

라. 프레임 버퍼(메모리)는 작은 것을 선택한다.

37. 컴퓨터 부팅 중에 ‘BIOS Check Sum Error' 메시지가 출력되었을 때 이를 해결하는 방법으로 올바른 것은?

가. 메인보드의 배터리를 교체한다.

나. 키보드 커넥터를 확인한다.

다. 메인 메모리를 교체한다.

라. CPU를 교체한다.

38. 아래 에러 메시지는 컴퓨터 부팅시 나타나는 것들이다. 이들 중 성격이 다른 하나는?

가. Parity Error

나. Base 64KB Memory Failure

다. 8042-Gate A20 Failure

라. Refresh Failure

39. 컴퓨터 부팅 시 CD-ROM 드라이브를 먼저 읽게 하려고 한다. 가장 적절한 조치내용은?

가. 시스템 정보 프로그램에서 설정한다.

나. 디스크 검사(Scandisk)를 한다.

다. CMOS Setup을 바꾼다.

라. Autoexec.bat 파일을 수정한다.

40. PC에서 컴퓨터 바이오스와 운영체계에게 PnP 장치들과의 통신을 위한 정보를 제공하는 데이터는?

가. ESCD(Extended System Configuration Data)

나. NVRAM(Non-Volatile RAM)

다. DMA

라. CMOS ROM

41. DLL(Dynamic Link Library) 파일 관련 오류 발생 시 보호된 파일을 찾아내는 명령어는?

가. sfc/scannow	나. scanreg/restore

다. sys A:C:	라. convert C:/FS:NTFS/X

42. 사운드 카드에서 소리가 나지 않을 때 점검할 사항이 아닌 것은?

가. 사운드 카드의 드라이버 설치 확인

나. 사운드 카드에 스피커 연결 확인

다. 사운드 카드에 마이크 연결 확인

라. 사운드 카드와 다른 장치의 자원 충돌 확인

43. 컴퓨터 시스템에서 BIOS 설정을 통해 부팅 시 암호를 설정했다가 암호를 분실한 경우, 가장 적절한 수리 방법은?

가. 메모리를 모두 제거한 후 다시 장착한다.

나. I/O 카드와 VGA 카드, CPU를 제거한 후 다시 장착한다.

다. 메인보드에 장착된 배터리를 제거한 후 충분한 시간이 지난 뒤 다시 장착한다.

라. 컴퓨터 전원 스위치의 ON/OFF 동작을 반복 해준다.

44. 컴퓨터 부팅과정 중 메모리를 테스트 하는 과정이 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 장착된 메모리가 정확하게 동작을 하는지 확인하는 과정이다.

나. 메모리의 용량이 필요이상으로 많이 장착되어 있기 때문이다.

다. 컴퓨터 운영 중 작동상의 에러이다.

라. Windows 제어판에서 가상 메모리 크기를 실제 메모리의 2배로 설정하면 메모리 테스트과정이 생략된다.

45. CTRL+ALT+DEL 키를 누르면 작업관리자가 실행된다. 작업관리자에서 확인할 수 없는 사항은?

가. 성능	나. 사용자

다. 프로세스	라. 하드디스크

46. 시스템에 이상이 있어 포맷 후 Windows를 다시 설치해도 해결이 되지 않는 경우는?

가. Windows 시스템 파일에 문제가 있어 부팅이 되지 않은 경우

나. 바이러스 감염 후 백신으로 치료를 했으나 핵심 파일이 손상되어 사용 중의 잦은 다운이나 에러가 발생하는 경우

다. 메인보드를 교체한 후 부팅이 되지 않을 경우

라. 하드디스크에 물리적인 배드섹터가 있어 이를 제거해야 할 경우

47. 램 상주 프로그램이 지나치게 많아 프로그램이 메모리 부족으로 실행되지 않을 때 나타나는 메시지는?

가. CMOS Failed	나. Out of Memory

다. Invalid Command	라. NO CNTRLR PRESENT

48. Over Clocking에 대한 일반적인 설명 중 잘못된 것은?

가. CPU의 클럭 설정은 점퍼 비율 딥스위치를 조정하거나 BIOS SETUP에서 설정할 수 있다.

나. 오버클럭킹을 사용하게 되면 CPU의 온도가 오버클럭킹을 하기전보다 높아지므로 주의한다.

다. 오버클럭킹에는 외부 클럭을 올리는 방법과 클럭 배수를 올리는 방법이 있다.

라. 메인보드에서 지원하는 클럭 수 보다 높게 오버클럭킹이 가능하다.

49. 컴퓨터 조립 작업에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 모든 부품은 충격을 주거나 무리한 힘을 가하지 않는다.

나. 쿨링팬의 방열판과 CPU는 완전히 밀착시키지 않고 적당히 간격을 띄운다.

다. 시스템 내부의 부품 등은 자성에 약하므로 자성이 있는 물건을 가까이하지 않는다.

라. 110[V]/220[V]조정 스위치가 있는 전원 공급기는 사용전압에 맞도록 조정한다.

50. Windows 사용 중 치명적인 오류가 불규칙적으로 발생한다. 이러한 현상은 특정 프로그램을 실행할 뿐 아니라 광범위하게 발생한다. 이에 대한 일반적인 원인으로 잘못된 것은?

가. 파티션 설정이 잘못되었다.

나. 중요한 H/W 또는 S/W와 Windows의 호환성 문제이다.

다. Windows의 시스템 정보 파일에 오류가 발생하였다.

라. 중요 드라이버 파일에 오류가 발생하였다.

51. 종합정보통신망(ISDN)의 영어 어원은?

가. Internet Services Digital Network

나. Integrated Services Data Network

다. Integrated Services Digital Network

라. Internet Services Data Network

52. 네트워크에서 인터넷을 통하여 어떤 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 파일을 송수신 할 수 있도록 지원하는 프로토콜은?

가. HTTP	나. FTP

다. TELNET	라. SMTP

53. 라우터가 정의 되어있는 OSI 모델의 계층은?

가. 세션 계층	나. 표현 계층

다. 응용 계층	라. 네트워크 계층

54. 인터넷의 모태가 된 ARPANET에서 사용되던 프로토콜로 현재 표준화되어 광대역 네트워크의 표준으로 사용되고 있는 것은?

가. POP	나. TCP/IP

다. SMTP	라. HTTP

55. 외부의 불법 침입으로부터 내부 자료를 보호하고 외부로부터 유해 정보 유입을 차단하기 위한 정책과 이를 지원하는 하드웨어 또는 소프트웨어를 뜻하는 것은?

가. 브리지	나. 게이트웨이

다. 방화벽	라. 트랜시버

56. 목표 서버와 공격시간대를 정해서 직접적으로 공격함으로써 결국 웹서비스를 제공하지 못할 정도로 시스템이 느려지거나 다운되도록 공격하는 방법은?

가. DoS	나. IDS

다. Hacking	라. VPN

57. 네트워크상의 호스트는 고유의 주소를 가진다. 인터넷 상의 도메인 이름들의 위치를 알아내기 위해 IP 주소로 바꾸어주는 시스템은?

가. IP	나. TCP

다. PHP	라. DNS

58. 컴퓨터들간에 통신을 하기 위해 필요한 사항을 미리 정해 놓은 통신규약은?

가. Telnet	나. Protocol

다. IP	라. PHP

59. SNMP(Simple Network Management Protocol)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 통신 중에 발생하는 오류의 처리와 전송 경로 변경 등을 위한 프로토콜

나. 패킷 주소를 해석하고 경로를 결정하여 다음 호스트로 전송하는 프로토콜

다. 네트워크 관리 및 네트워크 장치와 그들의 동작을 감시, 통할하는 프로토콜

라. 인터넷 주소(IP)를 물리적 하드웨어(MAC) 주소로 변경해주는 프로토콜

60. 메일 서비스와 가장 관계가 없는 것은?

가. SMTP	나. FTP

다. POP3	라. MIME

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	다	다	나	다	다	다	가	나	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	라	라	라	나	다	라	다	다	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	나	라	라	라	나	가	가	다	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	라	다	나	가	라	가	다	다	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	다	다	가	라	라	나	라	나	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	나	라	나	다	가	라	나	다	나